|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C2  SCL | INT  A31 | INT  B32 | INT  B2 | I2C3  SCL | INT  B12 | INT  A11 | SPI1  MOSI | 3V3 | 3V3 |
| SPI3  MOSI | INT  B31 | INT  A32 | INT  A2 | I2C3  SDA | INT  A12 | INT  B11 | I2C2  SDA | RST | GND |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B | 3A | 3B | 1SW | 2SW | 3SW |
| 2A | PXIN | GND | 1B | 1A | 3V3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C2  SCL | EXTI  14 | EXTI  6 | EXTI  8 | I2C3  SCL | EXTI  10 | EXTI  12 | SPI1  MOSI | 3V3 | 3V3 |
| SPI3  MOSI | EXTI  1 | EXTI  15 | EXTI  7 | I2C3  SDA | EXTI  9 | EXTI  11 | I2C2  SDA | RST | GND |